**Правила безопасности при работе с утюгом**



1. Перед включением утюга необходимо проверить исправность проводки и корпуса.
2. Под ногами утюжильщицы должен быть резиновый коврик.
3. При легком покалывании рук во время работы следует срочно отключить утюг и вызвать наладчика – покалывание происходит при замыкании на корпус.
4. Во время работы необходимо следить, чтобы шнур не касался подошвы утюга во избежание порчи изоляции.
5. Необходимо следить за нагревом утюга в соответствии с указателем терморегулятора.
6. В случае перегрева утюга нужно выключить его и охлаждать, проводя по влажной ткани.
7. Необходимо выключать утюг во время перерыва и по окончании работы.
8. При обнаружении неисправности утюга, розетки, вилки или шнура прекратить работу и вызвать электромонтера.

**В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 101, 112**

**Пожарная часть №113 ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»**